# 关于征集医疗设备供应商的通知

# 我院拟采购一批设备,详见附表一：《设备需求表》,现开始征集供应商，报名需提供：

# 1、供应商资质2、生产商资质3、医疗器械注册证（设备、专属耗材）4、产品授权书（设备、专属耗材）5、业务员授权书及社保缴费证明（由社保机构出具在其本单位的近6个月的养老保险证明）6、法定代表人居民身份证复印件7、被授权人居民身份证复印件8、技术参数9、配置清单10、产品彩页11、收费项目明细（包含收费项目名称、收费价格、耗材收费项目名称、耗材收费价格、耗材报价、耗材平均每人份价格）12、现行设备和耗材价格证明3份（销售合同复印件）13、与所报产品同型号用户名单14、售后服务承诺书(附设备操作流程、设备培训内容、三级保养规范)

# 以上资料，加上封皮及目录，扫描电子版在规定时间内发至医学装备部邮箱dyyysbzl@126.com。邮件名称：项目编码+设备名称+公司名称，不需再交纸质版。要求封皮按照附件二《封皮》，首页按照附件三《报名表》制作。

报名截止时间：2022年6月15日

报名地址：石家庄市建华南大街365号 医学装备部

 医学装备部

 2022年6月10日

附表一：《设备需求表》

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 数量 | 功能需求 |
| 1 | 96通道PCR仪 | 11 | 用于PCR实验的核酸扩增及分析1.样本容量：96孔板（全裙半裙无裙均可）、12×8联管、96×0.2ml单管激发光波长: 300-800nm，检测波长: 500-800nm2.检测通道:标配四通道。适用染料: F1:FAM，SYBR Green I F2:VIC，HEX，TET，JOE CY3 TAMARAF3:，ROX，TEXAS-RED F4: CY5 3长寿命LED光源4.模块工作温度范围:4～105℃(最小设置刻度：0.1℃)具有SOAK低温保存功能升降温速率最大:5.0℃/，温控精度: ≤±0.1℃5.梯度温度范围: 1~36℃热盖工作温度范围: 30～110℃恒压热盖，自动升降扫描模式:可选全板扫描、指定行扫描6.最大循环数可达99个，可连续运行 |
| 2 | 96通道全自动核酸提取仪 | 6 | 用于PCR实验的核酸提取1.磁珠法提取，磁珠回收率：≧98%，最高通量96孔2.每批次提取时间：≤15min/次3.自动取放磁棒套，无需人员操作4.可防交叉污染：同时具有紫外消毒模块、通风设施、气溶胶高效过滤器、负压排气功能5..有断电保护功能，意外断电且恢复供电后，可选择继续运行实验6.具有照明系统可在仪器运行过程中能够全程监控运行状态 |
| 3 | 氩气刀 | 1 | 用于内镜下切除消化道病变，达到治疗目的1. 具有单极、双极功能2. 可存储99组程序，并可自主命名3. 可实现程序间自由切换4. 具有内镜下专用的内镜电切功能、柔和电凝功能5. 具有强力APC、精细APC、脉冲APC模式 |
| 4 | 体检车 | 1 | 适用于外出健康体检1.X射线机（车载数字DR）用途：拍摄胸片等放射项目，能具备普通健康体检功能，参数必须能够一键转化，方便快捷。为保证体检车在外出体检的安全性和方便性，车载DR必须能够外接220V普通电源就能保证正常拍片使用，逆变电流装置采用储能电池技术优于电容储能。车载数字DR必须具备防震功能，保证设备的使用稳定性。配备影像工作站，操作简便。接电和防震结构应具有国家专利证书。2.防护设施，为保证医生及受检者的安全，配备铅房，要求整体六面全防护，X射线的漏线量必须低于国家的标准规定，提供电动铅屏风，保护受检者的甲状腺和生殖系统免受更多射线伤害。3.便携式彩超设备、心电图机及检查床,为保证外出体检的便利性，体检车上需配置检查床，配备工作台及围帘，保护受检者的隐私，配备便携式彩超和心电图机，保证体检的便捷和效率。4.车辆,作为体检设备的载体，需要配置符合现在国家标准的国六发动机的一线品牌车辆，长度以九米为佳，能够做到最有效的利用空间，物尽其用。 |
| 以下为第二次征集 |
| 原项目编码 | 项目名称 | 数量 | 功能需求 |
| 3 | 可视穿刺系统（光纤输尿管肾镜、导引针） | 1 | 适用范围：上泌尿系结石包括：输尿管上段结石、肾盂结石、多发肾结石、憩室结石、肾实质结石等；尤其适用小儿肾结石的患者。用于泌尿外科经皮肾碎石取石术中，具有可视穿刺和微型经皮肾镜功能。由光纤输尿管肾镜和导引针组成。光纤输尿管肾镜清晰度为10000像素搭配外径4.2F超细导引针，光纤输尿管肾镜可使导引针具有可视功能，可直接搭载钬激光光纤进行碎石，无需扩张。 |
| 4 | 低温等离子体多功能手术系统 | 1 | 适用于泌尿外科前列腺增生，尿道狭窄，非侵润性膀胱癌。1.高清、影像清晰，可连接摄像系统；2.有操作孔可置入电切环；3.工作距离小于26Fr，镜子与镜鞘之间连接紧密，无渗漏；4.手件连接件可反复消毒使用。 |
| 6 | 输尿管镜 | 1 | 适用范围：输尿管结石、肾结石患者。1.高清，影像清晰，可接入摄像系统，能拍照；2.有操作孔可置入异物钳、活检钳等；3.可反复消毒使用；.4.高清，影像清晰，辨析度要高，如能自动对焦更好；5.可接入摄像系统，能拍照；能录像；6.有操作孔，可置入异物钳、活检钳等；7.操作孔2个。 |
| 7 | 经皮肾镜 | 1 | 适用范围：肾部结石患者。1.高清镜头，影像清晰，可接入摄像系统，能拍照；2.有操作孔可置入异物钳、活检钳、取石钳等；3.可反复消毒使用；4.清，影像清晰，辨识度高，可自动对焦更好；5.可接入摄像系统；6．兼容性好；7.有操作器械通道，可置入异物钳、活检钳等。 |
| 8 | 经颅磁刺激仪 | 1 | 适用范围：应用于脑瘫、自闭症、多动症、抽动症、认知功能障碍、脑发育不良的治疗。1.增加脑血管弹性，改善病灶的血液循环，改善脑组织的代谢环境；2.可同时治疗4个患者；3.增加评估功能：感觉系统发展测试；注意力评测；记忆力测试及训练。 |
| 9 | 呼气分析仪 | 1 | 适用范围：大气道与小气道炎症；上呼吸道与下呼吸道感染、过敏及炎症； 支气管哮喘； 慢性咳嗽； 慢性阻塞性肺疾病和其它呼吸道炎症；原发性纤毛运动障碍；社区支气管哮喘和慢性阻塞性肺疾病等气道疾病的流行病学研，大气道检测、小气到检测、大小气道联合检测、上下气道联合检测、鼻呼检测；兼有在线、离线、潮气三种检测模式。 |
| 10 | 心理沙盘套装 | 1 | 适用范围：应用于自闭症或者其他存在语言障碍的心理疾病、心理问题方面的治疗。 |
| 11 | 头颅扫描采集系统 | 1 | 用于完整采集头部图像的辅助手段，清晰观察头部局部的外形，并对头型的关键数值进行分析比对。1.软件系统自动转换2D视频图像为3D模型；2.生成允许用户审查的3D模型。 |

附件二：《封皮》

 项目编码

 项目名称

 公司名称

 业务员姓名 联系电话

附件三： 报 名 表

项目编号: 项目名称:

供应商名称：

生产厂家：

授权人姓名： 联系电话：

设备名称(注册证名称)： 型号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 | 页码 | 审查结果 |
| 1 | 供应商资质 |  |  |
| 2 | 生产商资质 |  |  |
| 3 | 医疗器械注册证（设备、专属耗材） |  |  |
| 4 | 产品授权书（设备、专属耗材） |  |  |
| 5 | 业务员授权书及社保缴费证明（由社保机构出具在其本单位的近6个月的养老保险证明） |  |  |
| 6 | 法定代表人居民身份证复印件 |  |  |
| 7 | 被授权人居民身份证复印件 |  |  |
| 8 | 技术参数 |  |  |
| 9 | 配置清单 |  |  |
| 10 | 收费项目明细（包含收费项目名称、收费价格、耗材收费项目名称、耗材收费价格、耗材报价、耗材平均每人份价格） |  |  |
| 11 | 现行设备和耗材价格证明3份（销售合同复印件） |  |  |
| 12 | 与所报产品同型号用户名单 |  |  |
| 13 | 售后服务承诺书(附设备操作流程、设备培训内容、三级保养规范) |  |  |
| 14 | 产品彩页 |  |  |
| 15 | 其他 |  |  |

附件四: 《设备信息表》（此表为word版发邮箱）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 项目名称 | 设备名称(注册证) | 型号 | 制造商 | 供应商 | 授权人姓名 | 联系电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |