关于对部分医疗设备进行市场调研的公告

经医院研究决定，现将对以下医疗设备（详见附表一）进行市场调研，了解相关产品的型号、性能、配置、价格等情况，请有相关产品及信息且具有合法合格资质的生产厂家在规定时间内按附件二要求将资料扫描为PDF文档格式发至医疗设备科邮箱srmyysbzj1@126.com。
邮件名称及PDF文档名称：项目编号+项目名称+品牌及型号。附件三：设备信息表，以Excel格式随报名资料同一邮件发邮箱，名称：项目编号+项目名称+品牌及型号。
报名截止时间：2026年8月6日
地址：石家庄市建华南大街365号石家庄市人民医院
联系电话：69089541
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附件一
医疗设备清单
	项目编号
	设备名称
	数量
	功能需求

	20260804-01
	机械麻醉吊塔
	8
	一、诊疗项目：是手术室专用气电供给与设备承载终端，为麻醉及手术提供气体、电源、废气排放、设备挂载与管路收纳的一体化支持。
二、适用范围：全身麻醉、区域阻滞麻醉、各类生命支持与废气排放的手术操作
三、基本功能要求：1. 结构与材料
1.1 主体：高强度铝合金，防腐蚀、易清洁、抗菌喷涂；
1.2 外观：无锐角、全封闭箱体，底端设氧气泻流孔，防火等级UL94‑V0/‑V1；
1.3 承重：净载≥120kg，满载时倾斜≤1°，垂直位移≤25mm。配有输液架、器械存放位，满足术中操作摆放；
2. 气体终端
2.1 标配：氧气≥2、负压≥2、压缩空气≥2、AGSS≥1、笑气≥1（可选）；
2.2 接口：颜色/形状区分，防错插；插拔≥2万次，二次密封，通/断/拔三状态；
2.3 安全间距：氧化性气体/AGSS终端与电火花元件≥20cm。
3. 电气安全
3.1 电源：6–12路220V/10A，绝缘与接地良好，等电位端子≥2个
3.2 防护：外壳IP20，防触电、防过载、防漏电。
4. 机械性能
4.1 旋转：各关节≥340°，配限位装置。
4.2 刹车：机械摩擦刹车，定位稳固、无漂移。
4.3 噪音：运行≤55dB，不干扰手术环境。
5. 安装与环境
5.1 安装：吊顶式，稳固承重，适配手术室层高与布局。
5.2 环境：温度10–40℃、湿度30%–75%，符合医用设备环境要求。

	20260804-02
	腔镜吊塔
	4
	一、诊疗项目：为腹腔镜、宫腔镜、胸腔镜、关节镜、泌尿外科腔镜等微创手术提供配套支持
二、适用范围：普外科、妇科、胸外科、泌尿外科、骨科（关节镜）肝胆外科、胃肠外科等微创手术
三、基本功能要求：1. 气体供给功能
配置氧气、负压吸引、压缩空气、二氧化碳等医用气体终端，接口防误插、密封可靠，满足术中供气、吸引需求。
2. 配电与信号功能
2.1 配备多路医用电源插座，满足腔镜各主机、电外科设备供电
2.2 配置等电位接地，防漏电、防干扰
2.3 预留网络、视频、信号接口，适配数字化手术室传输
3. 设备承载与置物功能
3.1 配置多层仪器平台、器械托盘、挂架，承重稳固
3.2 可集中放置腔镜主机、气腹机、电刀、监护仪等设备
3.3 配有输液架、器械存放位，满足术中操作摆放
4. 机械运动定位功能
4.1 悬臂可水平旋转、上下俯仰、前后伸缩，活动范围覆盖手术区域
4.2 机械阻尼/刹车定位，任意位置锁定，不漂移、不下坠
4.3 移动轻便、运行静音，不影响手术操作
5. 管线集成收纳功能
腔镜视频线、光纤、气腹管、电源线内置隐藏式布线，无外露缠绕，方便保洁，符合院感要求。
6. 院感与结构安全功能
6.1 铝合金材质，封闭式结构、无死角、易擦拭消毒
6.2 表面抗菌耐腐蚀，适配手术室洁净环境
6.3 气电分离布局，气体与电气部件间距合规，杜绝安全隐患

	20260804-03
	电动液压手术台
	10
	一、诊疗项目：为各类手术、检查、诊疗提供体位承载与体位变换
二、适用范围：普外、骨科、神经外科、心胸外科、妇科、产科、泌尿外科、肛肠科、眼科、耳鼻喉科
三、基本功能要求：1. 电动液压驱动
采用电动液压系统，升降、前后倾、左右倾、背板折起、腿板调节电动操控，运行平稳、无冲击、静音。
2. 体位调节功能
可实现整体升降、头高脚低、头低脚高、左右倾斜、背板上折、腿板分开/下折，可满足截石位、俯卧位、侧卧位、坐卧位等标准手术体位。
3. 承载与安全性能
承重能力强，台面稳固不变形；制动可靠，体位锁定后不滑移、不晃动；具备应急手动泄压功能，断电可手动调节。
4. 台面配置要求
台面采用优质防水抗菌软垫，耐腐蚀、易清洗消毒、防渗漏；可配头架、肩托、腰托、腿架、绑带等体位辅助配件。
5. 透视适配功能
台面可透X光、兼容C臂机、术中透视拍片，满足骨科、外科透视手术需求。
6. 院感与结构要求
整体造型简洁无死角，全封闭底座、不易积污；防水防漏电，便于手术室清洁消毒，符合洁净手术部院感要求。

	20260804-04
	手术无影灯
	7
	一、诊疗项目：为手术及有创操作提供无阴影、高亮度、高显色手术照明
二、适用范围：各类大中小型手术，微创操作、清创缝合、急救有创操作
三、基本功能要求：1. 无影照明性能照度均匀，多级可调；有效消除术者头部、手部、器械造成的阴影，深部手术聚光效果好。
2. 高显色指数
显色性好，真实还原组织、血液、脏器本色，便于医生辨别组织病变与血管。
3. 低温冷光
LED冷光源，产热低，不升高术野温度，避免创面脱水、灼伤，保护患者组织。
4. 调节与定位功能
吊塔悬臂可上下、左右、旋转、俯仰任意调节，定位锁定稳固，不漂移、不晃动，操作轻便灵活。
5. 洁净院感要求
灯体全封闭流线型设计，无死角、易擦拭消毒；防尘防积污，符合手术室洁净感控标准；外壳耐腐蚀、抗菌。
6. 电气与安全
供电稳定，有过载、漏电保护；可配备应急备用电源，停电可正常短时照明；防眩光，不刺眼、不影响术者视觉。
7. 适配手术需求
可分主灯、副灯组合，满足大范围手术和深部精细手术照明；部分无影灯可配置摄像、教学录像接口，适配数字化手术教学。

	20260804-05
	超声高频外科集成手术设备
	3
	一、诊疗项目：1.超声模式2.高频电刀模式3.双极闭合模式4.等离子模式5.腔镜/开放手术均可
二、适用范围：开放手术、腹腔镜、宫腔镜、胸腔镜、关节镜等内镜微创手术
三、基本功能要求：1.双能量集成2.超声功能3.高频电刀功能4.要求操作安全5.符合手术室院感消毒要求

	20260804-06
	电外科设备（电刀）
	13
	一、诊疗项目：手术中组织切割、剥离、切开，术中电凝止血、组织烧灼、病变组织消融、赘生物切除，配合手术进行解剖分离、血管凝固闭合
二、适用范围：各类开放手术、微创腔镜手术、门诊手术、清创切除、体表肿物切除等
三、基本功能要求：1.具备单极切割、单极电凝、双极电凝基础工作模式，功率连续可调
2. 输出功率稳定，启停灵敏，火花小、热损伤范围小。
3. 具有漏电保护、过载保护、短路自检等安全防护功能。
4. 配备合格负极板（回路电极），接触良好，防止皮肤灼伤。
5. 脚踏开关操控灵敏、绝缘防水，便于术中无菌操作。
6. 整机绝缘性能好，抗干扰，不影响监护仪等设备正常工作。
7. 机身易清洁、耐腐蚀，符合手术室院感消毒要求

	20260804-07
	器械车
	40
	一、诊疗项目：1.术中手术器械、敷料、耗材的存放、转运与摆放。
2. 手术过程中器械传递、分类放置、无菌物品规范摆放。
3. 术后器械、污物、废弃敷料的收集与转运。
4. 术前无菌物品准备、术中临时放置药品、缝线、各类手术配件。
二、适用范围：用于术前准备、术中器械摆放、术后污物及器械回收转运。
三、基本功能要求：1. 整体采用304不锈钢材质，耐腐蚀、耐高温、耐消毒液擦拭，不易生锈变形。
2. 台面平整光滑、无棱角、无缝隙、无积污死角，便于清洁消毒，符合院感要求。
3. 分层结构合理，承重牢固，放置器械不晃动、不变形。
4. 配备静音万向脚轮，推行轻便、转向灵活；带刹车装置，定位稳固不滑动。
5. 结构稳固，有制动功能、焊接精密，无毛刺，不易藏污纳垢，适配手术室洁净环境。
6. 尺寸规格适配手术室空间，方便术中靠近手术床使用，便于无菌操作。

	20260804-08
	恒温柜
	16
	一、诊疗项目：1. 术中恒温加温生理盐水、冲洗液、碘伏等医用液体。
2. 对术中敷料、无菌耗材、灌注液恒温保存，避免低温液体输入导致患者低体温、寒战。
3. 维持术中所用液体、物品恒定适宜温度，提升手术舒适度，减少术中并发症。
4. 急诊、抢救手术快速提供预热好的冲洗液、补液。
二、适用范围：各类手术术中冲洗液、灌注液、无菌敷料恒温储存与加温备用。
三、基本功能要求：1. 恒温控温：温度可调节，恒温精准、温差小，常用37℃左右医用适宜温度。
2. 安全性能：具备超温报警、断电记忆、过载保护，温度异常自动提示。
3. 材质与院感：内胆及柜体易清洁、耐腐蚀、抗菌防潮，内部无死角，便于擦拭消毒，符合手术室洁净感控要求。
4. 结构设计：分层搁架合理，容量适中，取放物品方便；密闭性好，防尘防污染。
5. 运行要求：运行静音、散热良好，不影响手术室环境；保温效果好，温度持久稳定。
6. 电气安全：绝缘良好、防漏电，医用级安全标准，适合手术室长期连续使用。

	20260804-09
	恒冷柜
	4
	一、诊疗项目：要承担术中低温储存、恒温冷藏：
1. 冷藏保存术中专用药品、生物制剂、贵重急救药品。
2. 存放异体组织、移植材料、生物耗材。
3. 储存需低温避光、恒温保存的麻醉药品、抗凝剂、特殊注射液。
4. 术中临时存放标本、病理送检组织，防止变质。
二、适用范围：需低温保存药品、生物耗材、手术标本的临床手术及诊疗区域。
三、基本功能要求：1. 控温恒温：医用冷藏标准温度，温度可调、控温精准、箱内温度均匀恒定。
2. 安全报警：具备高温报警、断电报警、开门报警，异常情况及时提示。
3. 材质感控：柜体及内胆光滑无死角、耐腐蚀、易擦拭消毒，防尘防污染，符合手术室院感要求。
4. 结构配置：分层搁架合理，密闭性好，避光保存，取放方便，药品分类存放。
5. 运行性能：运行低噪、制冷稳定、无霜或易除霜，适合手术室长期连续使用。
6. 电气安全：防漏电、过载保护，医用绝缘标准，运行安全可靠。

	20260804-10
	手术转运车
	6
	一、诊疗项目：患者院内转运使用
二、适用范围：适用于全麻手术患者、普通手术患者、危重患者、老年及行动不便患者转运。全院各手术科室、住院科室间患者院内转运使用。
三、基本功能要求：1. 结构材质：采用优质不锈钢或医用高强度材质，耐腐蚀、易清洗消毒，无棱角、无卫生死角，符合院感要求。
2. 体位调节：可整体升降、背板抬高、下肢放平，能满足平卧、半坐卧位等转运体位。
3. 移动性能：配备静音万向脚轮，推行轻便、转向灵活；带可靠刹车装置，停放稳固不滑动。
4. 安全防护：配有可升降护栏、输液架、约束固定装置，有文书放置装置，防止患者坠落、滑移。
5. 承重稳固：车架牢固、承重能力强，台面不变形，转运过程平稳无晃动。
6. 配套设施：配备床垫防水防渗、耐磨易消毒；可配储物抽屉、脚踏等辅助结构，满足临床使用。

	20260804-11
	卡式灭菌器
	1
	一、诊疗项目：用于快速灭菌
二、适用范围：1. 对手术室急诊、临时复用精密器械、短小手术器械快速高压蒸汽灭菌。
2. 口腔科、眼科、整形科、门诊手术室小件器械即刻灭菌。
3. 术中临时掉落、污染器械应急快速灭菌，保障手术接续使用。
4. 对管腔器械、腔镜器械、精细微创器械、内镜配件快速灭菌处理。
三、基本功能要求：1. 灭菌方式：采用预真空高压蒸汽灭菌，灭菌周期短、速度快。
2. 参数达标：灭菌温度、压力、时间可控，达到医用灭菌合格标准，灭菌效果可靠。配备2个加长消毒盒
3. 程序设置：标配多种程序，适配管腔器械、腔镜器械、金属器械、橡胶、玻璃等不同材质灭菌。
4. 安全保护：具备超温、超压、缺水、门体自锁保护，运行故障自动报警。
5. 操作便捷：全自动程序，一键启动，显示屏实时显示运行状态、周期进度。
6. 院感要求：内胆耐腐蚀、易清洁，腔体密闭性好，灭菌后干燥效果佳，无残留水渍污染器械。

	20260804-12
	眼科手柄冲洗器
	1
	一、诊疗项目：主要用于眼科手术术中灌注、冲洗、抽吸：
二、适用范围：1. 白内障、青光眼等内眼手术前、术中眼内灌注平衡液、冲洗前房。
2. 术中冲洗眼内积血、炎性渗出物、晶状体皮质残余。
3. 眼科手术术中持续恒压灌注，维持前房稳定深度与眼压平稳。
4. 术后结膜囊、术野创面冲洗清洁，减少感染风险。
三、基本功能要求：1. 具备恒压、恒流灌注冲洗功能，压力流量可调，眼压维持平稳，避免眼内组织损伤。
2. 冲洗手柄设计符合人体工学，握持轻便、操作灵活，适配眼科精细手术操作。
3. 管路、手柄可拆卸，耐高温高压灭菌，可重复使用，符合院感无菌要求。
4. 整机运行平稳、低噪音，灌注抽吸切换灵敏，无反流、无渗漏。
5. 材质医用级、耐腐蚀、生物相容性好，不刺激眼内组织。
6. 具备过载、压力异常保护，操作界面简单，参数显示清晰，便于术中调控。

	20260804-13
	干燥机
	1
	一、诊疗项目：属于手术器械消毒后专用干燥设备：
1. 对眼科超声手柄、玻切手柄、眼科精细手术器械清洗后恒温干燥。
2. 去除器械内腔、管路、缝隙残留水分，防止水渍、水垢、锈蚀。
3. 干燥后保障器械完好，便于灭菌包装及复用，延长眼科精密手柄使用寿命。
4. 避免残留水分造成生物膜滋生、院感交叉感染风险。
二、适用范围：1. 适用科室：眼科手术室、眼科门诊、消毒供应中心、五官科手术室。
2. 适用物品：眼科超声乳化手柄、玻璃体切割手柄、各类眼科精密管腔器械、细长中空手术器械。
3. 适用场景：医院复用眼科精密器械清洗后专用烘干、干燥处理。
三、基本功能要求：1. 恒温干燥：温度可控、恒温均匀，温和烘干，不损伤精密手柄内部元件。
2. 内腔吹干：具备气流吹干/热风循环功能，可对管腔器械内部贯通送风，彻底吹干内腔残水。
3. 材质合规：内胆及置物架医用防腐材质，光滑易清洁、耐腐蚀，符合院感要求。
4. 程序智能：自带多档干燥程序，可定时、恒温，运行结束自动停机提示。
5. 安全防护：具备过热保护、防干烧、开门停机保护，运行安全可靠。
6. 结构设计：分层置物，适配眼科手柄专用卡槽，摆放稳固、通风均匀；整机低噪、易清洁消毒。

	20260804-14
	无菌敷料转运车
	2
	一、诊疗项目：主要用于：
1. 无菌敷料、无菌器械、无菌耗材密闭转运、存放、发放。
2. 手术间、科室间无菌物品闭环输送，保持物品无菌状态不被污染。
3. 洁净区内无菌物资分类存放、临时储备、下送回收。
4. 保障手术室、临床科室无菌物品规范流转，预防院感交叉感染。
二、适用范围：1. 适用场所：手术室、消毒供应中心、洁净病房、产科、门诊诊疗室。
2. 适用科室：全院各临床科室、手术科室、换药室、处置室。
3. 适用用途：无菌敷料、无菌包、一次性无菌耗材的转运与存放。
三、基本功能要求：1. 整体采用304不锈钢，耐腐蚀、耐消毒、无棱角、无缝隙、无积污死角，易清洁擦拭。
2. 全封闭密闭式结构，防尘、防尘粒、防空气对流污染，保障转运全程无菌。
3. 配置静音耐磨万向脚轮，推行轻便灵活，带刹车装置，停放定位稳固。
4. 内部分层隔板设计合理，承重稳固，便于无菌物品分类摆放、整齐存放。
5. 柜门密闭性良好，开关轻便，锁扣可靠，防止意外开启造成污染。
6. 符合洁净环境及院感防控要求，结构坚固不变形，适配洁净区域通行使用。

	20260804-15
	等离子消毒机
	11
	一、诊疗项目：属于空气及物体表面低温消毒设备
1. 手术室空气动态、静态消毒，杀灭空气中细菌、病毒、真菌。
2. 手术间物体表面、地面、台面、器械车、墙面消毒灭菌。
3. 术后终末消毒、空手术室日常循环消毒，降低院感发生率。
4. 可在有人/无人环境下对洁净手术室空气净化消毒，维持洁净等级。
二、适用范围：1. 适用场所：洁净手术室、门诊手术室、麻醉恢复室、换药室、介入手术室、产房。
2. 适用科室：所有外科手术科室、五官科、妇科、产科等诊疗操作房间。
3. 适用场景：术前预消毒、术中持续空气消毒、术后房间终末消毒、日常环境常态化消毒
三、基本功能要求：1. 采用低温等离子消毒技术，杀菌谱广，对细菌、病毒、霉菌均有灭活作用。空气洁净度级别达到6级洁净度，放置到手术间无影灯上吊顶处。
2. 可人机共存，消毒时无残留、无腐蚀性、无刺激性气味，对人体和器械无害。
3. 具备定时消毒、自动循环、多模式运行功能，可设定时段自动启停。
4. 空气循环量大，全屋消杀均匀，无消毒死角，快速降低空气菌落数。
5. 机身材质易擦拭、耐腐蚀、结构密闭，符合手术室洁净院感管理要求。
6. 设有过载、故障报警、安全防护装置，运行低噪音、稳定耐用。
7. 操作简单，显示屏参数清晰，便于手术室日常管控使用。

	20260804-16
	无菌敷料架
	5
	一、诊疗项目：主要作用：
1. 存放、摆放无菌敷料、无菌包、手术布类、无菌耗材。
2. 术中方便医护人员随手取用无菌物品，保持无菌区域规范整洁。
3. 隔离无菌物品与非无菌区域，防止灰尘、飞沫、空气造成污染，降低院感风险。
4. 分类收纳手术备用敷料、棉球、纱布、一次性无菌用品。
二、适用范围：1. 适用场所：洁净手术室、门诊手术室、换药室、处置室、消毒供应间。
2. 适用科室：全院各外科、妇科、产科、五官科等所有开展手术及有创操作科室。
3. 用于手术间内无菌敷料、无菌物品的定点存放与术中备用。
三、基本功能要求：1. 采用304不锈钢材质，耐腐蚀、耐消毒液擦拭，不易生锈变形。
2. 表面光滑无棱角、无缝隙、无卫生死角，易清洁消毒，符合院感规范。
3. 架体结构稳固、承重性好，分层合理，便于无菌物品分类摆放。
4. 多为立式/挂式密闭或半开放式设计，防尘防污染，保护无菌状态。
5. 整体高度、间距适配手术室操作需求，取用方便，不占用过多空间。
6. 焊接牢固、无毛刺，结构稳定不摇晃，适配洁净手术室环境使用。

	20260804-17
	体位垫
	60
	一、诊疗项目：主要用于：
1. 手术中安置、支撑、固定患者手术体位。
2. 缓冲身体受压部位，预防压疮、神经受压、肢体损伤。
3. 抬高、垫高躯体局部，充分暴露手术术野，方便手术操作。
4. 维持术中生理体位，保护脊柱、关节、血管神经不受牵拉压迫
二、适用范围：1. 适用场所：各级洁净手术室、门诊手术室、麻醉恢复室。
2. 适用科室：普外、骨科、神经外科、胸外科、妇科、泌尿外科、整形科等所有手术科室
3. 适用体位：仰卧位、侧卧位、俯卧位、截石位、坐卧位等各类手术体位摆放。
三、基本功能要求：1. 材质柔软有弹性、支撑性好，抗压不易变形，减压效果良好。
2. 表面防水、防渗、易擦拭消毒，耐腐蚀、耐医用消毒液，符合院感要求。
3. 设计符合人体工学，贴合人体生理曲线，保护骨隆突、神经血管。
4. 规格种类齐全，满足头、肩、腰、臀、四肢等不同部位体位垫需求。
5. 无异味、无刺激性，生物相容性好，不致敏、不损伤皮肤。
6. 结构稳固，防滑不移位，术中体位固定可靠，便于清洁收纳。

	20260804-18
	多功能麻醉机
	5
	一、诊疗项目：全身麻醉
二、适用范围：全身麻醉手术
三、基本功能要求：1.适用于成人、儿童和新生儿（非婴幼儿），要求提供证明材料；
2.容量控制模式下潮气量设定范围: 10～1500 ml或者更优参数；
3.呼气末正压PEEP设置范围：关，2～30 cmH2O；
4.配备麻醉气体监测及呼气末二氧化碳检测功能，要求氧浓度检测无耗材；
5.接口：不少于2个RS232，1个USB，1个RJ45，方便以后科室信息化发展要求。

	20260804-19
	可视喉镜（成人）
	5
	一、诊疗项目：气管插管术
二、适用范围：气管插管，用于成人使用
三、基本功能要求：1.图像分别率:≥4.481lp/mm；
2.整机防尘防水；
3.具有防雾装置，要求提供证明材料，具有照相摄像功能，像素≥100万；
4.显示屏旋转角度:前0～40°，后0～140°，左右0～270°。

	20260804-20
	可视喉镜（小儿）
	2
	一、诊疗项目：气管插管术
二、适用范围：气管插管，可用于小儿使用
三、基本功能要求：1.图像分别率:≥4.481lp/mm；
2.整机防尘防水；
3.具有防雾装置，要求提供证明材料，具有照相摄像功能，像素≥100万；
4.显示屏旋转角度:前0～40°，后0～140°，左右0～270°。

	20260804-21
	麻醉脑电监测仪
	5
	一、诊疗项目：麻醉深度脑电监测
二、适用范围：麻醉深度脑电监测
三、基本功能要求：1.能准确监测脑电波，同时有血氧饱和度监测；                     
 2.彩色液晶触摸显示屏，支持中、英文等多种语言操作界面；
3.可监测患者双侧大脑脑电信号与大脑综合麻醉状态指数、脑电DSA密度谱阵列、血流灌注指数等参数综合评估大脑功能情况；
4.脑电具有双侧密度谱阵列(DSA图谱)可以实时反应不同脑电波功率的强弱，具备≥4种药物脑电DSA图谱反应 。 

	20260804-22
	纤维支气管镜
	1
	一、诊疗项目：气管内检查治疗
二、适用范围：引导气管插管，纤支镜吸痰
三、基本功能要求：1、用于气管、支气管的观察、诊断和治疗
2、高清触摸屏≥4英寸，具备拍照、录像、回放功能，可存储视频≥240分钟；
3、软镜插入管外径约4.8mm，工作管道内径≥2.2mm；
4、插入管有效工作长度≥600mm
5、供电方式：具有内置可充电电池,一次充满电的内部电源连续工作时间≥ 4小时。

	20260804-23
	血气分析仪
	1
	一、诊疗项目：血气分析
二、适用范围：血气分析检测
三、基本功能要求：快速血气分析检测

	20260804-24
	智能药品管理柜
	1
	一、诊疗项目：麻醉精神药品的管理
二、适用范围：药品自动智能化管理
三、基本功能要求：＞10层抽屉，物联网+5G,可自动识别每支药品，人脸、指纹识别，刷卡、密码，可终身软件免费升级，售后能立即响应，监控保存≥6个月。

	20260804-25
	医用升温仪
	3
	一、诊疗项目：体温保温
二、适用范围：手术患者保温加温
三、基本功能要求：可用于手术患者,温度可控

	20260804-26
	输液加温仪
	1
	一、诊疗项目：输液加温
二、适用范围：手术中加温
三、基本功能要求：温度调节25～40度

	20260804-27
	治疗车
	8
	一、诊疗项目：麻醉车                                                         二、适用范围：手术室
三、基本功能要求：不锈钢材质，防腐蚀，耐消毒，约45CM*65CM*65CM大小，三层静音抽屉（抽屉内可调节分格隔断），静音万向轮

	20260804-28
	血液分析流水线
	1
	一、诊疗项目：血常规、CRP、SAA、网织红细胞、血沉、糖化血红蛋白
二、适用范围：静脉血、末梢血
三、基本功能要求：有末梢血微量检测功能、急查功能，可双向连接LIS，配套质控品

	20260804-29
	尿液分析流水线
	2
	一、诊疗项目：尿液干化学分析、尿液有形成分分析
二、适用范围：尿液标本检测
三、基本功能要求：可双向连接LIS，有急查功能，配套质控品

	20260804-30
	全自动粪便分析仪
	1
	一、诊疗项目：粪便常规检测、便潜血检测
二、适用范围：粪便标本检测
三、基本功能要求：可双向连接LIS，有急查功能，配套质控品

	20260804-31
	医用低温保存箱
	2
	二、适用范围：医用试剂保存
[bookmark: _GoBack]三、基本功能要求：温度范围-18℃～-25℃，容积不小于250L，控温稳定，可连接冷链监控

	20260804-32
	医用冷藏箱
	3
	二、适用范围：医用试剂保存、样本保存
三、基本功能要求：温度范围2℃～8℃，容积不小于 500L，控温稳定，可连接冷链监控

	20260804-33
	标本分拣机
	1
	二、适用范围：常规静脉采血管
三、基本功能要求：不少于10个仓位，分拣速度不低于3000管/小时，适用常规采血管，可连接LIS，能实现自动编号

	20260804-34
	全自动血凝分析流水线
	1
	一、诊疗项目：凝血常规项目、凝血因子、狼疮抗凝物等。
二、适用范围：静脉血
三、基本功能要求：配套试剂项目全，有配套质控品，有急查功能，可双向连接LIS

	20260804-35
	离心机
	2
	一、诊疗项目：无
二、适用范围：常规静脉采血管
三、基本功能要求：孔位不低于100管，离心力可调，多种适配器，可离心尿管

	20260804-36
	全自动生化免疫流水线
	1
	一、诊疗项目：常规生化项目、免疫项目、心肌标志物、炎症指标等
二、适用范围：静脉血
三、基本功能要求：可开展项目齐全，可双向连接LIS，有急查功能，免疫项目配套质控品

	20260804-37
	血气分析仪
	2
	一、诊疗项目：血气分析，检测项目含一氧化碳血红蛋白和乳酸
二、适用范围：动脉血
三、基本功能要求：可双向连接LIS，配套质控品
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设备资料
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	序号
	资料名称
	数量
	基本要求
	页码

	1
	市场调研表
	1
	见附件，所有内容详实填写，没有的填“无”
	

	2
	医疗器械注册证
	1
	设备及该设备所需耗材均需提供，
非医疗器械提供相关说明
	

	3
	生产厂家营业执照
	1
	/
	

	4
	生产许可证
	1
	未显示生产范围的需提供“医疗器械生产产品登记表”
	

	5
	中小微企业说明
	1
	见附件，生产厂家中小微企业说明
	

	6
	使用年限证明文件
	1
	设备铭牌照片或说明书等官方文件，需用红线标示使用年限
	

	7
	技术参数
	1
	
	

	8
	配置清单
	1
	
	

	9
	报名设备型号的产品彩页
	1
	
	

	10
	报名设备价格证明
	1
	同型号设备价格证明3份（销售发票或合同）
	

	11
	其他补充资料
	1
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（此表不列入附件二，以Excel版发邮箱，名称：项目编号+项目名称+品牌及型号）




附件四
生产厂家中小微企业说明


1.（报名设备注册证名称），生产厂家为（生产厂家企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业、非中小微企业）。



















附件五
设备调研询价表
项目编码：                 项目名称:
	设备注册证名称
	

	规格型号
	

	注册证号
	

	生产厂家
	

	设备报价(万元)
	

	质保期
	

	交货周期
	

	配置清单

	

	专属
耗材
	耗材名称
	常用型号
	价格
	注册证号

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


此表不列入附件二
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