附件1：

1、网络集群控制卡
	序号
	参数类型
	指标项目
	技术参数要求

	1
	硬件参数
	网络集群控制卡(网口卡)
	1、支持单色分辨率不少于128/112/96/80*3200点带载。
2、板载接口8组12+4组08+4组75。储存空间不小于7M。

3、兼容市面各种主流单元板(支持描点添加扫描方式)
4、支持ICN2038S/SM16188B等特殊芯片模组
5、支持炫动跑边
6、支持查看密码修改记录(保存每次修改的记录方便查看和分享)
7、支持查看和修改密码功能
8、支持屏参实时同步功能(方便快速设置屛参)
9、支持360°旋转屏幕(解决竖屛时间无法翻转、多行显示等）

10、支持自动分屏功能（简易版分屏模板多样、分区版自动分屏）
11、支持双面竖屛自动排版功能 
12、支持屏参锁定功能(右上角高级功能解锁）
13、支持节目回读功能(安卓/苹果/电脑都可以相互回读）
14、支持忘记密码回读节目功能(8.0版)
15、支持绑定手机功能(使用本机密码),解决忘记密码问题，防止被别人非法篡改）
16、支持开机渐亮功能，有效解决电源冲击。

17、支持极限测试功能
18、支持超级初始化控制卡
19、行业首家采用控制卡加密算法而不依赖WiFi密码，更可靠、更安全
20、行业最早采用集成WiFi模块一体化方案，信号更强、性能更稳定
21、WiFi+优盘双重通讯、超高性价比 （小卡不支持优盘通信）
22、Windows/安卓/苹果都可相互回读、兼容性好
23、一个软件解决所有问题(单双色/全彩/简易版/分区版/多合一/自由切换）


2、布线施工
	1
	
	布线施工
	1. 芯数结构：4对8芯双绞结构，标准双绞线排列

2. 导体材质：高纯度无氧纯铜，铜纯度≥99.95%，无铜包铝、无铜包铁、无杂铜

3. 接线标准：支持 T568A / T568B 国际通用线序

4. 适用接口：标准RJ45网络接口

5. 最大传输距离：标准100米（工程合规传输距离）


