关于征集LED全彩屏供应商的通知
为进一步做好我院对外宣传、信息公示工作，拟在建华院区门诊楼与住院楼之间连廊位置的窗户改造为全彩LED显示屏，现面向社会公开征询，邀请符合条件的供应商积极参与。具体事项通知如下：

具体需求：

户外全彩LED屏幕,各供应商及厂家自行勘察现场、自行设计，具体参数需求见附件1。

使用要求：户外使用，满足全天候防水、防尘、防雷、防晒，亮度自适应调节，支持图文、视频、滚动字幕播放，远程 / 本地控制。

3、包含屏体、控制系统、播放软件、现场勘测、设计、调试、验收、操作培训、质保维保等全部工作。
报名公司提交材料
1、具有有效企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者三证合一。

2、供应厂商对业务员授权书（法定代表人参加的，提供法定代表人居民身份证复印件；法定代表人授权人参加的，提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证复印件。） 
3、产品图片、现场效果图、实施方案（含现场勘测方案、屏体技术参数方案）
4、产品售后服务、业绩情况介绍

5、产品报价单（见附件2），需分项报价，及售后服务承诺：质保年限、故障响应时间、维修维保承诺、备品备件方案；

所有纸质版材料加上封皮及目录装订成册，加盖公章，电子版发至邮箱，邮箱地址：sjzsrmyyxxzxht2@163.com， 邮件名称：项目名称+厂家名称+联系人+联系方式，信息填写清楚。
三、资料提交地点：材料纸质版原件提交至石家庄市人民医院建华院区（建华南大街365号）负1层信息中心
四、提交时间：截止到2026年11月17日
五、演示时间及地点：另行通知

六、联系方式： 69089995
                                       信息中心
                 2026年11月11日

附件1：

1、全彩LED显示屏参数
	序号
	产品名称
	技术需求
	单位
	数量

	1
	LED显示屏
	屏幕尺寸：宽约8.64m×高约8m，

点间距：不大于4.0mm；像素密度不小于：62500点/㎡；

3、亮度：≥8000cd/m²；

4、对比度：环境照度 10±5% ≥6000:1；

5、刷新率：支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，刷新率最大支持3840Hz；

6、峰值功耗≤900W/㎡，平均功耗≤350W/㎡；

7、显示屏所使用的材料及元器件均符合 GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求符合环保要求的相关声明；
	平米
	约40平米

	2
	接收卡
	1、最大带载像素512*512

2、支持18bit、22bit灰度扩展（输出）。

3、支持模组标记功能，支持模组排线任意接，实时显示排线接口顺序，轻易完成各类箱体构造。

4、支持图像任意缩放，可以快速调整大屏横向纵向分辨率进行整倍数或者非整倍数缩放调整。

5、支持3D显示功能。
	张
	35

	3
	视频控制器
	1、总带载520万像素点，最宽8192像素，最高3840像素。

2、支持多路视频输入接口

3、支持最大视频信号输入：3840×2160@60Hz。

4、支持多画面同时显示，可实现画中画或画外画，大小等均可调节

5、支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。

6、支持创建多个用户场景作为模板保存可直接调用，方便使用，支持一键进入用户场景作为模板保存、调用界面。

7、支持定时场景切换

8、支持数据巡检，大屏更换接收卡后，免调试，工程文件“一键”巡检修复数据

9、支持千兆网误码率检测，监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。
	台
	1

	4
	视频控制器软件
	1、支持大屏坏卡换新卡免调试；
2、支持设备监控；
3、支持网线误码率监测；
4、支持模组裁剪快速实现抽行抽列；

5、支持Gamma调节；
6、支持模组标记功能；
7、支持可视化调试连屏；

8、支持复杂连屏快速对齐；
9、支持异形控制算法；
	套
	1

	5
	媒体播放器
	搭载4核ARM架构主控处理器；4+128GB内部存储空间，立体声模拟输出接口，WIFI/热点2.4/5GHz，支持同时连接 WiFi 和开启热点。

2、视频输出接口：设备配备1路HDMI 2.0标准输出接口，符合HDMI Forum技术规范；视频输出最高支持3840×2160@60Hz（4K UHD）分辨率；
	项
	1

	6
	媒体播放器软件
	1、一键全开/全关：支持所展示连接的设备一键全开/全关。

2、多场景模式切换：内置办公系统模式、娱乐模式、AI智能模式随意切换

3、支持微信小程序遥控器功能：通过手机端微信小程序连接指定设备，可远程控制如音量调节、菜单、主页、控制、语音命令等功能。

4、支持AI数字人形象：支持大屏内容数字人语音讲解，形象、唇形、面部、肢体细节，动态丰富逼真，有效节约讲解人力。

5、支持反控回传：让大屏播放内容在PAD小屏中看到并能控制如进入、退出、返回等功能，直接可以操作设备端内容。

6、支持AI 画质增强处理；
	套
	1


注：本技术需求为参考方案，仅供方案征集参考，不作为最终采购实质性约束条件，投标人可提供等效替代方案。 不排斥其他等效技术路线，同等效果的方案均可参与。
其他要求：

1、需提供盖有ilac-MRA、CNAS章的权威第三方检测机构出具的报告复印件加盖原厂公章。

2、本项目 LED 显示产品整体质保期不少于 3 年。

附件2：  报价单
	序号
	产品名称
	品牌
	规格

型号
	单价
（万元）
	单位
	数量
	总价

（万元）
	质保年限
	响应参数
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计总额
	
	
	
	

	提供的售后服务：


注：按照实际情况分项报价，表格不够可自行添加。

供应商（公章）：__________________________________

法定代表人或其委托代理人(签字或印章）：___________

________年____月___日

