关于征集单色条幅屏供应商的通知
为进一步做好我院信息发布、通知公示、标语滚动播放工作，拟在门诊大楼二楼外侧外立面位置增加单色条幅屏，现面向社会公开征询，邀请符合条件的供应商积极参与。具体事项通知如下：

具体需求：

户外单色条幅屏,各供应商及厂家自行勘察现场、自行设计，具体参数需求见附件1。

使用要求：户外使用，防水防尘防晒，支持文字滚动、定时播放、远程 / 本地发布信息，稳定可靠，适合标语、通知、公示信息播放。

3、包含单色屏模组、控制卡、播放软件、外框、钢结构支架、防雷接地、配电线路、防水防护、信号线缆、辅材、现场勘测、设计、运输、安装、调试、验收、操作培训、质保维保等全部工作。
报名公司提交材料
1、具有有效企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者三证合一。

2、供应厂商对业务员授权书（法定代表人参加的，提供法定代表人居民身份证复印件；法定代表人授权人参加的，提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证复印件。） 
3、产品图片、现场效果图、详细参数介绍  

4、实施方案：含现场勘测方案、屏体技术参数方案、钢结构图纸方案、供电防雷方案、安全文明施工方案；
5、产品售后服务、业绩情况介绍

6、产品报价单（见附件2），需分项报价（大屏、钢结构、辅材、安装、维保等分开列明）及售后服务承诺：质保年限、故障响应时间、维修维保承诺、备品备件方案；

所有纸质版材料加上封皮及目录装订成册，加盖公章，电子版发至邮箱，邮箱地址：sjzsrmyyxxzxht2@163.com， 邮件名称：项目名称+厂家名称+联系人+联系方式，信息填写清楚。
三、资料提交地点：材料纸质版原件提交至石家庄市人民医院建华院区（建华南大街365号）负1层信息中心
四、提交时间：截止到2026年11月17日
五、演示时间及地点：另行通知

六、联系方式： 69089995
                                       信息中心
                 2026年11月11日

附件1：

1、LED显示屏
	1
	户外单色显示条幅屏
	尺寸：长21120mm*高800mm
像素间距：10mm

像素构成：1R（单红色）

像素密度：10000点/㎡

单元模组尺寸：320mm×160mm

模组分辨率：32点（宽）×16点（高）

亮度：≥2500cd/㎡，支持0~100%多级手动/自动亮度调节
	平米
	约19.2平米

	2
	单色控制器
	1、适用于超长超大LED显示屏/智慧交通屏； 支持选配WiFi、4Gm模块和YYm语音模块；

2、带载指标：单色/双色/三基色1024K点，宽度≤4096点；  1组50PIN显示接口； 支持0/4/16/256级灰度；

3、支持单机直连、局域网和互联网通讯，支持RS232和RS485串行通讯； 选配WiFi，支持手机APP，满足无线局域网络应用； 配套4Gm模块，支持4G无线通讯+中文语音播报；

4、为保证显示屏使用安全，控制器需进行防护外壳阻燃测试。符合《GB 8624-2012》，阻燃等级V-2。

5、为满足显示屏的节能设计，满足显示屏功率快速变化时始终保持稳定工作。且具有电源反向接入保护功能，防止电源反接导致器件烧毁和引发火灾；

6、为保证产品良好的环境适应能力，充分保证核心电子部件的使用寿命和稳定性，具备较强的防尘、防潮、防静电、防盐雾能力。
	台
	1

	3
	单色播放软件
	1、适配国产操作系统，Ledshow Suite软件、iLEDSys信息发布平台全面支持麒麟、统信国产操作系统，支持TiDB国产数据库；

2、节目/区域：支持256个节目，支持节目任意位置开窗分区，支持32个区域。支持天气区、图文区、字幕区、动画区、农历区、时间区、模拟表盘、正负计时、传感器区、动态区、语音区等；

3、移动速度任意调节。画面移动平滑流畅，画面左移速度符合《T COEMA 102S-2018异步无灰度LED显示屏控制器（卡）通

用技术要求》，达到C级标准。

4、支持先进的通讯加密与信息安全策略。

5、支持配置参数回读、工厂复位、固件升级功能，支持远程维护LED显示屏；
	套
	1

	4
	钢结构（含装饰边框）
	结构及包边：钢结构，包边铝塑板处理保证整体结构安全美观，户外专用铝塑板18丝以上，结构材质：冷轧钢板；箱体厚度：≥80mm；板材厚度：≥1.0mm；保证外框装饰美观，与大屏比例协调。

需出具相关图纸。
	项
	1

	5
	主动力电缆及布线
	执行标准：GB/T 12706.1-2020

导体：无氧铜，绞合导体；绝缘：XLPE交联聚乙烯；外护套：PVC聚氯乙烯
	批
	1

	6
	辅材及防护
	包含本项目安装调试所需要的全部配套辅材（锚固件、密封胶、防水材料、各类连接件等）；包含脚手架搭拆、安全防护设施、施工警戒隔离、防尘降噪、成品保护等安全文明施工措施；全部施工满足现场安全管理及行业主管部门相关规定，适配医院人员密集场所施工条件。
	项
	1

	7
	施工总集成费
	本项目为包含全部设备卸货转运、现场二次搬运、定位放线、开孔作业、设备安装就位、接线接地、软硬件集成对接、整套系统联调、功能调试、现场性能测试等
	项
	1

	8
	光纤、相关设备及布线
	1. 光缆，光纤类型G.652.D单模9/125μm，符合YD/T 901-2018标准；

2. 1310nm衰减≤0.36dB/km，1550nm衰减≤0.22dB/km，PMD≤0.2ps/√km；

3. 层绞式结构，缆芯全阻水，GYTA轧纹铝带结构，黑色PE外护套；

4. 允许短期拉力≥1500N，工作温度-40℃~+60℃，可架空、管道敷设；

5. 光缆出厂附带出厂检测报告，每盘光缆带有盘长标识，光纤色谱完整。
	项
	1


注：注：本技术需求为参考方案，仅供方案征集参考，不作为最终采购实质性约束条件，投标人可提供等效替代方案。 不排斥其他等效技术路线，同等效果的方案均可参与。
其他要求：

1、需提供盖有ilac-MRA、CNAS章的权威第三方检测机构出具的报告复印件加盖原厂公章。

2、本项目 LED 显示产品整体质保期不少于 3 年。

附件2：  报价单
	序号
	产品名称
	品牌
	规格

型号
	单价
（万元）
	单位
	数量
	总价

（万元）
	质保年限
	响应参数
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计总额
	
	
	
	

	提供的售后服务：


注：按照实际情况分项报价，表格不够可自行添加。

供应商（公章）：__________________________________

法定代表人或其委托代理人(签字或印章）：___________

________年____月___日

