关于三院区门禁（含梯控）维修及安装服务征集服务商询价的通知

根据工作需要及招标程序，拟对我院三个院区的门禁（含梯控）维修及安装服务征集服务商，报名单位资格要求及材料提供（原件及加盖公章的复印件），资料不全不予受理。

报名需提供：

1.公司资质：具有相关业务经营范围，有效的营业执照，组织机构代码证，税务登记证(三证合一只需提供营业执照)。

2.法人参加询价会，提供法人证明及身份证复印件，委托代理人参加询价会，则提供法定代表人授权书及受托人身份证复印件。

3.公司简介及业绩。

4.附项目参数要求。

以上资料，装订后在规定时间内送至建华院区总务后勤科。

地址：石家庄市人民医院建华院区 总务后勤科（建华南大街365号）

报名截止时间：2026年7月31日16:30

联系电话：0311-69088012

附件：报价表

	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	单价

	1
	标准小机柜
	550*600*450，容量≥6U
	个
	

	2
	交换机
	8端口（百兆）
	台
	

	3
	无线网桥/同轴网络适配器
	WAN/LAN口支持百兆、 5150-5835MHz频段 
	对
	

	4
	门禁读卡器 (单机)
	DK-K112 
	个
	

	5
	门禁读卡器（单机）
	NQ-05 IC 
	个
	

	6
	门禁读卡器（单机）
	NQ-05 ID
	个
	

	7
	门禁读卡器（网络）
	KR602M IC 
	个
	

	8
	电源适配器
	DS-2FA1220-DL-H
	个
	

	9
	可视门禁对讲
	刷卡、密码、可视
	个
	

	10
	可视控制屏
	7英寸
	个
	

	11
	门禁电源（单机）
	DC 12V 5A
	个
	

	12
	门禁控制板（网络）
	WG2001（单门双向）
	个
	

	13
	门禁控制板（网络）
	WG2002（双门双向）
	个
	

	14
	门禁控制板（网络）
	WG2004（四门单向）
	个
	

	15
	门禁控制器机箱电源
	网络版WG (DC 12V 5A)
	个
	

	16
	门禁开关电源
	MS-60W-DC12V 5A
	个
	

	17
	门禁蓄电池
	UPS后备电源
	块
	

	18
	门禁卡（扣）
	IC/ID型
	个
	

	19
	门禁磁力锁（电控锁）
	280KG 单锁
	支
	

	20
	门禁磁力锁（电控锁）
	280KG 双锁
	支
	

	21
	电源插排
	新国标
	个
	

	22
	门禁开关按钮
	86型
	个
	

	23
	电缆线
	双芯 线径不低于1mm²
	米
	

	24
	六类网线 
	六类网线 八芯双绞线 线规:23AWG
	米
	

	25
	控制板（电梯）
	DT20
	块
	

	26
	扩展板（电梯）
	DT20K
	块
	

	27
	一般维修费
	更换门禁读卡器、磁力锁（不含配件，一个门同时更换按一次收）；门禁网络故障零星维修
	次
	

	28
	门禁拆卸费
	门禁拆卸
	套
	

	29
	单机门禁安装费
	单机门禁安装（不含门禁配件和辅料线材）
	套
	

	30
	单机门禁安装费
	单机门禁安装（不含门禁配件，含辅料线材）
	套
	

	31
	网络门禁安装费
	网络门禁安装（不含门禁配件和辅料线材，含网络调试）
	套
	

	32
	网络门禁安装费
	网络门禁安装（不含门禁配件，含辅料线材和网络调试）
	套
	

	33
	梯控维修费
	梯控故障维修（含除控制板和扩展板外配件，含网络调试）
	次
	

	34
	门禁读卡器（防复制）
	WG1060C-FFZ 
	个
	

	35
	USB发卡器（防复制）
	WG1029
	个
	

	36
	电梯读卡器（网络）光面
	WG
	个
	

	37
	电梯读卡器（网络、防复制）光面
	WG
	个
	

	
	
	


总务后勤科

                                     2026年7月28日
